

**Раскройно-настилочное оборудование Ozbilim (Турция)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МОДЕЛЬ** | **КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **ЦЕНА,€** |
|  |
| P1 | Ручная машина для настилания трикотажной пачки. Равномерный и быстрый настил при помощи одного настильщика, регулировка натяжения ткани. Возможность использования на любом раскройном столе.Ширина пачки 125см, высота настила 26см, вес материала 60кг. | **2190** |
| P2 | Ручная машина для настилания трикотажной пачки. Равномерный и быстрый настил при помощи одного настильщика, регулировка натяжения ткани. Возможность использования на любом раскройном столе.Ширина пачки 125см, высота настила 26см, вес материала 60кг. | **2010** |
|  | Стол для настилочной каретки P1,P2 ширина 1600мм\*1000мм | **140** |
| Стол для настилочной каретки P1,P2 ширина 1800ммм\*1000мм | **160** |
| Стол для настилочной каретки P1,P2 ширина 2000мм\*1000мм | **170** |
| Стол для настилочной каретки P1,P2 ширина 2300мм\*1000мм | **180** |
| Направляющая для передвижения каретки | **30** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P2ADD | Автоматическая машина для настилания трикотажного чулка(пачки). Ширина материала 125см, высота настила 26 см, вес материала 70 кг, скорость 90 м/мин, мощность 1кВт. | **11630** |
|  | Стол для настилочной каретки P2ADD ширина 1470мм\*1000мм | **340** |
| Стол для настилочной каретки P2ADD ширина 1470мм\*1000мм (с воздухом) | **550** |
| P3 | Полуавтоматическая машина для настилания вязанных и тканных материалов различного типа с установкой рулона на штангу. Ширина ткани 160-200, высота настила 25см, диаметр рулона 50 см, вес материала 100 см, мощность 0,50 кВт. | **9650** |
|  | Стол для настилочной каретки P3 ширина 2200мм\*1000мм | **350** |
| Стол для настилочной каретки P3 ширина 2200мм\*1000мм (с воздухом) | **560** |
| Прижим ткани (передний) | **640** |
| Прижим ткани (задний) | **970** |
| Приспособление для настилания чулка (пачки) | **1630** |
| P3.CS | Полуавтоматическая машина для настилания вязанных и тканных материалов различного типа с колыбельной подачей материала. Ширина ткани 160-200 см, высота настила 25 см, диаметр рулона 50 см, вес материала 100 кг, мощность 0,75 кВт. | **12220** |
|  | Стол для настилочной каретки P3 ширина 2200мм\*1000мм | **350** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стол для настилочной каретки P3 ширина 2200мм\*1000мм (с воздухом) | **560** |
| Прижим ткани (передний) | **640** |
| Прижим ткани (задний) | **970** |
| Приспособление для настилания чулка (пачки) | **1630** |
| P4 ADD-1800 | Автоматическая машина для настилания вязанных и тканных материалов различного типа.Предназначена для всех типов трикотажных и текстильных материалов. Ширина материала **180 см**, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом18см, диаметр рулона 60 см, вес материала до 120 кг, скорость настила 100 м/мин, мощность 3кВт. | **22670** |
|  | Стол для настилочной каретки P4 ширина 2000мм\*1000мм | **460** |
| Стол для настилочной каретки P4 ширина 2000мм\*1000мм (с воздухом) | **560** |
| Прижим ткани (передний) | **640** |
| Прижим ткани (задний) | **970** |
| Приспособление для настилания чулка (пачки) | **1980** |
| P4ADD-2000 | Автоматическая машина для настилания вязанных и тканных материалов различного типа. Предназначена для всех типов трикотажных и текстильных материалов.Ширина материала **200 см**, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом 18 см, диаметр рулона 60 см, вес материала до 120 кг, скорость настила 100 м/мин, мощность 3кВт. | **22670** |
|  | Стол для настилочной каретки P4 ширина 2200мм\*1000мм | **450** |
| Стол для настилочной каретки P4 ширина 2200мм\*1000мм (с воздухом) | **650** |
| Прижим ткани (передний) | **640** |
| Прижим ткани (задний) | **970** |
| Приспособление для настилания чулка (пачки) | **1980** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P4 ADD-2200 | Автоматическая машина для настилания вязанных и тканных материалов различного типа. Предназначена для всех типов трикотажных и текстильных материалов.Ширина материала **220 см**, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом 18 см, диаметр рулона 60 см, вес материала до 120 кг, скорость настила 100 м/мин, мощность 3кВт. | **24420** |
|  | Стол для настилочной каретки P4 ширина 2500мм\*1000мм | **450** |
| Стол для настилочной каретки P4 ширина 2500мм\*1000мм (с воздухом) | **650** |
| Прижим ткани (передний) | **640** |
| Прижим ткани (задний) | **970** |
| Приспособление для настилания чулка (пачки) | **1980** |
| P4 ADD-2500 | Автоматическая машина для настилания вязанных и тканных материалов различного типа. Предназначена для всех типов трикотажных и текстильных материалов.Ширина материала **250 см**, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом 18 см, диаметр рулона 60 см, вес материала до 120 кг, скорость настила 100 м/мин, мощность 3кВт. | **26160** |
|  | Стол для настилочной каретки P4 ширина 2800мм\*1000мм | **450** |
| Стол для настилочной каретки P4 ширина 2800мм\*1000мм (с воздухом) | **670** |
| Прижим ткани (передний) | **640** |
| Прижим ткани (задний) | **970** |
| P4 ADD-J- 1800 | Автоматическая машина для настилания тяжелых материалов различного типа. Предназначена для всех типов трикотажных и текстильных материалов.Ширина материала **180 см**, высота настила ткани 25 см, высота настила зиг-загом 18см, диаметр рулона 70 см, вес материала до 300 кг, скорость настила 100 м/мин, мощность 3кВт. | **24650** |
|  | Стол для настилочной каретки P4 ширина 2000мм\*1000мм | **430** |
| Стол для настилочной каретки P4 ширина 2000мм\*1000мм (с воздухом) | **640** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прижим материала (передний) | **640** |
| Прижим материала (задний) | **970** |
| Подъемник для загрузки рулона на каретку | **4070** |
| P5 ADD-TT | Автоматическая машина для настилания тяжелых материалов различного типа **с поворотной кареткой**.Предназначена для всех типов трикотажных и текстильных материалов. Ширина ткани 180-200 см, высота настила ткани 25 см,высота настила зиг-загом 18 см, диаметр рулона 70 см, вес материала до 300 кг, скорость настила 100м/мин, мощность 5 кВт. | **32550** |
|  | Стол для настилочной каретки P4 ширина 2000мм\*1000мм | **430** |
| Стол для настилочной каретки P4 ширина 2000мм\*1000мм (с воздухом) | **640** |
| Прижим ткани (передний) | **640** |
| Прижим ткани (задний) | **970** |
| Подъемник для загрузки рулона на каретку | **4070** |
| BK-1 | Автоматическая машина для нарезания бейки с 3-я ножами. Автоматическая остановка при достижении необходимого объёма нарезанной бейки.Ширина материала 65-110см. Вес материала 40кг, скорость 3х25м/мин, мощность 0,60 кВт. | **8100** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BK-2 | Автоматическая машина для нарезания бейки с 3-я ножами. Автоматическая остановка при достижении необходимого объёма нарезанной бейки.Ширина материала **35-90 см**. Вес материала 40кг, скорость 3х25м/мин, мощность 0,60 кВт. | **8100** |
| K1 | Машина для проверки трикотажного чулка смотанного в рулон.Возможность проверки материала с лицевой и обратной стороны. Экран с подсветкой для обнаружения брака.. Ширина материала 130 см, диаметр рулона 50см, вес материала 100 кг, скоростьперемотки 45 м/мин, мощность 1 кВт. | **6430** |
| K2А | Мерильно-браковочная машина для проверки материала из рулона, идеально подходит для проверки как лайкровыхматериалов так и неэластичных. Перемотка с рулона на рулон, имеется равнение по краю,фотоэлементная система расслабляющая ткань. Электронный счётчик метров. Автоматическая остановка при достижении нужного кол-ва метров, остановка при завершении рулона. Ширина материала 120-240 см, диаметр рулона 50 см, вес рулона 120 кг, скорость 45м/мин, мощность 2,5кВт. | **18600** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARY (FORM1) |  | **70** |
| Стул для швеи. |
| FORM |  | **70** |
| Стул для швеи. |
| K19 | Тележка для кроя с одной корзиной | **90** |
| K20 |  | **90** |
| Тележка для кроя с двумя корзинами |